**Kontrafagot specifikace:**

Profesionální model kontrafagotu *(konkrétní model a typ kontrafagotu musí účastník výběrového řízení zde doplnit)*:

* Tělo nástroje z horského javoru
* Standardní německý systém, postříbřená mechanika
* 2 esa
* Opěrný bodec (možnosti kovová špička/guma)
* Vodní klapka na dolaďovacím koleně
* E/Fis trylkovací klapka
* Pomocná Es klapka na pravém ukazováku
* Fis klapka na pravém malíku
* Váleček mezi C/Es (levá ruka)
* Váleček mezi Cis1/Dis1 (levá ruka)
* Váleček mezi F1/As1 (pravá ruka)
* Systém pro zlepšení čistoty ozevu a intonace tónů ve spodním a středním registru
* Pevný přepravní obal (hard case)

Místo dodání: JAMU, Hudební fakulta, Komenského nám. 609/6, 662 15 Brno, cena včetně dopravy.

Záruka: 2 roky.

Termín dodání: nejdříve od 31. 8. 2021 a nejpozději do 13. 12. 2021

Cena v Kč bez DPH vč. dopravy: