**Technické specifikace pro horní díl k hoboji Fossati model S (výrobní číslo 13017)**

* profesionální model nejvyšší modelové třídy,
* poloautomatický systém oktávových klapek,
* tělo z umělohmotného materiálu ABS kompozit,
* provedení klapek – pakfong postříbřený s povrchem z palladia,
* dvojitý čep,
* systém přímého tlaku klapek levé ruky „systém réglage inversé main gauche“,
* 3. oktávová klapka,
* zpětná pružina pro 2. oktávovou klapku,
* seřizovací mechanismus 2. oktávové klapky
* levá a pravá klapky Gis,
* spojka As – B,
* trylkové klapky Cis a D,
* podlepky korkové
* kompaktní futrál na hoboj typu Luxe, bez příslušenství, bez pouzdra futrálu (etuis Luxe non garni, sans housse)

Místo dodání: Brno, cena včetně dopravy.

Záruka: 2 roky.

Termín dodání: 8. 7. 2019 do 30. 9. 2019

Cena za 1 ks v Kč bez DPH: